#

- 端末番号
- モデル名
- ファームウェアバージョン

- トップ
- 基本設定
- ネットワーク設定
- グループ登録
- 送信機登録
- 消去機登録
- 接続中表示機
- その他設定
- パスワード変更

エラーがあります

# その他の設定

## 音量設定

モニターの出力音量 |

## 時刻合わせ設定（NTP）

NTP同期 | する しない
NTPサーバ |
同期間隔 |

## 時刻合わせ設定（手入力）

手入力設定 |

## 送信機(モデルA)設定

長押し秒数 |

## ログのリアルタイム出力

ログのリアルタイム出力 | USBシリアル変換器をUSB端子に接続し外部機器と接続してください。 通信設定 ・ボーレート：57600 bps ・データ長：8 bit ・パリティ：なし ・ストップビット：1 bit ・フロー制御：なし ・文字コード：UTF-8 ・改行：CR+LF

## プログラムアップデート

ファームウェアファイル |

## システム解析（内部ログダウンロード）

内部ログダウンロード |

## 工場出荷状態に戻す

工場出荷状態に戻す |
登録情報出力 |
登録情報入力 | ネットワーク設定も復元する（Wi-Fi情報を含む）

## 特殊設定

SSH（一時） |
ログレベル（内部ログ） |
データ初期化 |
再起動 |